附件：询价项目技术规格及要求

1.规格及要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 指标项 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | PACS存储扩容 | 品牌要求 | 国产知名存储厂商，非OEM或者贴牌 | 套 | 1 |  |  |
| 存储控制器 | 控制器数量≥2， 双控之间采用PCIe3.0进行缓存镜像 |
| 系统缓存 | 双控配置缓存≥64GB缓存；配置BBU电池，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存 |
| 系统盘 | 采用内置SSD盘作为存储系统盘，同时系统盘可以做cache数据掉电保护 |
| 主机接口 | 配置≥4个10G iSCSI光纤端口 ,≥8个1G iSCSI电口；配置4个12Gbps SAS3.0后端磁盘接口 |
| 硬盘配置 | 配置24块HDD 10T\_SAS\_7.2K 3.5 |
| 路径冗余软件 | 配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能 |
| 软件功能 | 配置克隆、快照、自动精简、卷备份、卷镜像、QoS等全容量软件功能 |
| 二级缓存加速 | 支持SSD作为缓存进行业务加速特性，可支持配置最少1块SSD实现加速功能 |
| 服务 | 1. 提供三年质保服务
2. 提供PACS数据迁移服务
 |
| 总报价（人民币）：大写： 小写： |
| 备注： |