|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *·*工程地点：禹州市人民医院急诊重症监护病房 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 一 | 基础项目 |  | |  |  |
| 1 | 急诊监护病房塑胶地板 | ㎡ | | 76.57 | * 加厚材质 |
| 2 | 治疗室卫生瓷砖铂金翰宫）30×60 | ㎡ | | 25.89 | 1.5米高 |
| 3 | 材料费 | ㎡ | | 25.89 | 固胶、水泥、胶粉 |
| 4 | 人工费 | ㎡ | | 25.89 |  |
| 5 | 治疗室批白 | ㎡ | | 29.11 | 1.5米以上 |
| 6 | 医生办公室批白 | ㎡ | | 55 | 干净卫生 |
| 7 | 医生办公室拆墙 | ㎡ | | 8.13 | 以前不用的墙壁拆除 |
| 8 | 仪器清洗间不锈钢水槽150×60 | 组 | | 1 | 两个不锈钢清洗水槽 |
| 9 | 脚踏水嘴（沪特斯） | 个 | | 2 | 根据科室要求 |
| 10 | 不锈钢柜子150×60 | 组 | | 1 | 存放物品 |
| 11 | 仪器清洗间瓷砖(铂金翰宫) | ㎡ | | 43.75 | 外面粘贴到顶，里面1.5米高 |
| 12 | 材料费 | ㎡ | | 43.75 | 固胶、水泥、胶粉 |
| 13 | 人工费 | ㎡ | | 43.75 |  |
| 14 | 清洗间批白 | ㎡ | | 7 | 里面1.5米以上 |
| 15 | 卫生间砌墙 | ㎡ | | 5.655 | 中间的门口堵上，医生与患者隔离 |
| 16 | 卫生墙贴瓷砖（铂金翰宫）30×60 | ㎡ | | 5.655 | 1.9米高 |
| 17 | 材料费 | ㎡ | | 5.655 | 固胶、水泥、胶粉 |
| 18 | 人工费 | ㎡ | | 5.655 |  |
| 19 | 卫生间地平铲除及坐便器铲除 | ㎡ | | 7.84 | 把地平砸掉 |
| 20 | 恢复地坪 | ㎡ | | 7.84 | 把切沟的地坪恢复完整 |
| 21 | 安装蹲便器（七星） | 个 | | 2 |  |
| 22 | 处置间隔断 | ㎡ | | 5.47 | 处置间的隔断 |
| 23 | 处置间门 | 个 | | 1 | 隔断上面的门 |
| 24 | 处置间扒墙 | ㎡ | | 2.5 | 扒处置间与卫生间的墙 |
| 25 | 洁具间贴瓷砖（铂金翰宫） | ㎡ | | 31.3 | 整体粘贴 |
| 26 | 材料费 | ㎡ |  | 31.3 | 固胶、水泥、胶粉 |
| 27 | 人工费 | ㎡ |  | 31.3 |  |
| 28 | 洁具间石膏顶 | ㎡ |  | 11.92 | 更换石膏顶 |
| 29 | 管道安装 | ㎡ |  | 7.84 | 给排水安装及便器 |
| 30 | 监护病房脸盆 | 个 |  | 3 |  |
| 31 | 脚踏阀 | 套 |  | 3 |  |
| 32 | 脸盆洁具 | 套 |  | 3 |  |
| 33 | 脸盆水嘴 | 套 |  | 2 |  |
| 34 | 线路安装改造 | 工 |  | 2 |  |
| 35 | 插座 | 套 |  | 6 |  |
| 36 | 弱电插座 | 套 |  | 6 |  |
| 37 | 阻燃电线 | 米 |  | 150 |  |
| 38 | 弱电线 | 米 |  | 230 |  |
| 39 | 钢制烤漆门 | 套 |  | 1 | 2.2/1.5米 |
| 二 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清理 | 车 |  | 2 | 洗消间原来整体很脏 |
| 2 | 运费 | 车 |  | 2 |  |