**附件：疼痛科改造清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装饰工程项目名称** | | | **单位** | | | **数量** | **材料结构、工艺制作标准及位置空间** |
| **一、大厅部分** | | | | | | | | |
| 1 | | 玻璃隔断 | | 平方 | | | 55.5 | 83铝型材，5mm双层钢化玻璃，内镶百叶窗，8mm对开磨砂钢化玻璃门 |
| 2 | | 窗帘轨道加固 | | 米 | | | 26 | 双面板加固做小梁上窗帘轨道（矿棉板顶） |
| 3 | | 窗帘制作 | | 米 | | | 50 | 窗帘制作及安装 |
| 4 | | 大厅电路改造 | | 平方 | | | 106 | 新隔诊疗室及办公室电路改造(含插座开关及电线人工) |
| **二、诊疗室部分** | | | | | | | | |
| 1 | | 轻钢隔断 | 平方 | | | | 45 | 轻钢龙骨扎骨架，面贴石膏板 |
| 2 | | 砸墙 | 平方 | | | | 25.2 | 保护地板及砸墙 |
| 3 | | 垃圾清到楼下 | 项 | | | | 1 | 垃圾清到楼下 |
| 4 | | 垃圾清运 | 车 | | | | 5 | 垃圾清运之政府指定地点 |
| 5 | | 瓷砖修补 | 块 | | | | 12 | 瓷砖、水泥、大砂购买及修补瓷砖人工 |
| 6 | | 墙体修补 | 项 | | | | 6 | 砸墙后修补墙体 |
| 7 | | 乳胶漆 | 平方 | | | | 96 | 批缝、粘缝、批刮腻子两遍，打磨平整，涮乳胶漆两遍 |
| 8 | | 壁纸粘贴 | 平方 | | | | 103 | 壁纸粘贴 |
| **三、字体广告部分** | | | | | | | | |
| 1 | | 背景墙字体 | | | 个 | 6 | | PVC字制作及安装 |
| 2 | | 护士站吧台字体 | | | 项 | 1 | | PVC字制作及安装 |
| 3 | | 玻璃字体粘贴 | | | 项 | 1 | | 车贴写真字粘贴 |